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Памятка
[bookmark: _GoBack]Наступает осенне-зимний пожароопасный период!
С наступлением осенне-зимнего периода наступает пожароопасный период. Статистика утверждает, что количество пожаров в этот период возрастает и в основном они происходят в жилом секторе.
Основными причинами происходящих пожаров являются человеческий фактор, неисправность или нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих приборов. Необходимо постоянно помнить, что небрежность и халатность в обращении с обогревательными приборами, в т,ч. электрическими, неисправным печным отоплением могут привести к пожару.
Напоминаем требования правил пожарной безопасности, которыми необходимо руководствоваться при эксплуатации печного оборудования:
1 . Допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.
2. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
З. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм. 4. Для защиты пола, стен и перегородок от. возгорания следует предусматривать:
[image: ] на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером м длиной стороной вдоль печи; [image: ] изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм. на высоту от пола до уровня 0.25 см ВЫШе верха топочной дверки. [image: ]
5. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.
6. Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25м.
7. В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемь±х или трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстойние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно
[image: ]
быть не менее 38 см. до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.
Приложение 2 8. 	Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны
систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.
9. Запрещается:
9.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
9.2. Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
9.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.
9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.
9.7. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
9.8. Топка печей в летний пожароопасный период.
9.9. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.
9.10. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.
9.11. Хранить емкости с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах и в подвалах.
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Уважаемые москвичи и гости столицы!
Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает, при эксплуатации электрических приборов запрещается:
[image: ] использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятийизготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; [image: ] устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; [image: ] окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; [image: ] пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; [image: ] закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
[image: ] использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией [image: ]
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Не оставляйте горючие материалы в непосредственной близости от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, Дымоходы, батареи отопления и т.д.).
[image: ]Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
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Памятка по правилам эксплуатации газовых приборов
При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать следующие правила.
Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.
[image: ] При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топяпдуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение.
О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства.
Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов.
Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами.
Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
[image: ]При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04» или пожарных и спасателей по телефону «01».
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Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.
[image: ]применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).
Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена.
Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки.
Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители («жучки»).
[image: ]Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им над ор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.
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