19 марта 2016 года, в 17 часов 53 минуты, пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: шоссе Ярославское, дом 11, корпус 1, Северо-Восточного АО, район «Ярославский», где в двухэтажном здании автосалона в производственной части в складском помещении обгорели пластиковые комплектующие к автомобилям, хранящиеся на двух ярусных стеллажах на площади 30 м2.
Благодаря профессиональным действиям огнеборцев, погибших и пострадавших на пожаре не допущено. 
Предполагается, что пожар произошел в результате теплового проявления электрического тока при аварийном пожароопасном режиме работы электросети освещения.

Не редко причиной пожара является аварийный режим работы электросети, а именно ее перегрузка.Управление МЧС по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает:
именно от надёжности соединений будет зависеть продолжительная и бесперебойная работа электропроводки.
Большая часть неполадок в электросети возникает именно в тех местах, где было выполнено соединение проводов. От того, насколько качественно будут соединены электропровода между собой, напрямую зависит безопасность вашего дома и офиса.

Ни в коем случае не соединяйте провода методом «холодной скрутки»! При таком соединении электропроводов возникают большие переходные сопротивления, что с течением времени влечет нагрев контактов, из-за чего, в свою очередь, возникает искрение, потом оплавление соединения, потом обгорание изоляции и воспламенение, по мнению суда первой инстанции не может повлечь в данном случае вывод о возникновении пожара вследствие наличия такой скрутки. 
Не стоит пренебрежительно относиться к качеству выполнения работ по монтажу электропроводки.
