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Памятка домовладельцу
О мерах пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования

Неправильно смонтированная или ветхая электропроводка может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными лицами.
Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам.
Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков должны быть предусмотрены отключающие аппараты.
При эксплуатации электроустановок запрещается:

1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами.
2. Применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.
3. Пользоваться временно проложенными участками электропроводки.
4. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью.
5. При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.
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