[bookmark: _GoBack]Главное управление МЧС России по СВАО г. Москвы  напоминает о необходимости соблюдения правил обращения с электронагревательными приборами:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.
 
- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
 
- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
 
- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
 
- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
 
- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 
- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.
 
- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
 
- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламлённых и замусоренных помещениях.
 
- Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться.
 
- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
 
- Не ставьте на провода тяжелые предметы, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
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