[bookmark: _GoBack]3 РОНПР Управления МЧС по СВАО рассказывает о реальной пользе пожарного извещателя.

Польза извещателей неоспорима: они реагируют на начавшееся возгорание намного раньше, чем человек, и особенно это важно во время ночного отдыха. При изменении внешних условий (появление дыма, открытого пламени, копоти, газа, изменение плотности воздуха в помещении) извещатель издает звук мощностью от 80 децибел (это всего на 10 децибел меньше, чем грохот товарного поезда); некоторые системы извещателей автоматически отправляют сигнал на пульт пожарной охраны и сообщение владельцам квартиры. Благодаря вовремя установленным автономным извещателям уже спасено немало жизней.
Наиболее часто используются следующие виды извещателей:
тепловой, зарекомендовавший себя немало лет назад и до сих пор считающийся очень практичным. Дело в том, что подобные извещатели нечувствительны к влаге, к технологическим помехам, к загазованности воздуха. Но есть и минус - тепловые датчики реагируют на повышение температуры, а не на попадание дыма на датчик;
дымовой извещатель - устройство, которое реагирует на частицы не только непосредственно дыма, но и копоти, и другой посторонней взвеси в воздухе. Именно такие извещатели рекомендуется устанавливать в жилых помещениях (а тепловые - в производственных), ведь в квартирах и частных домах отделка и мебель при горении характеризуются выделением большого количества дыма; извещатель пламени реагирует на открытый огонь при помощи ультрафиолетовых или инфракрасных датчиков, и рекомендуется для промышленных зданий, в которых технологические процессы связаны с эксплуатацией горючих газов или легковоспламеняющихся жидкостей. В жилом помещении извещатели пламени могут реагировать на электромагнитные колебания, исходящие от бытовой техники, и постоянно срабатывать. Ручной извещатель - сигнальные устройства, приводимые в действие путем нажатия на кнопку. То есть автоматики тут нет, подобные извещатели либо дополняют автоматические, либо устанавливаются рядом с пультами охраны и т.п.
Наиболее современным считается максимально-дифференциальный (комбинированный). За таким сложным названием скрывается "умение" прибора реагировать и на достижение порогового значения температуры в пространстве в целом, и на большую скорость возрастания температуры, характерную для начавшегося пожара. Но следует помнить, что если наибольшее количество горючих материалов расположено возле пола, если помещение большое и просторное, не заставленное мебелью, то прогревающийся из-за горения вещей воздух может длительное время не достигать датчика, и ценное время будет потеряно безвозвратно.
При выборе извещателя нельзя ориентироваться только на появление наиболее современных устройств, а также приобретать извещатели одного типа для всех имеющихся помещений (например, для квартиры и гаража).
ГУ МЧС России по городу Москве напоминает: в случае обнаружения возгорания звоните по телефону "101"!
