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8 апреля 252 года назад в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница. Значение данного изобретения сложно переоценить, ведь оно не раз спасало жизни людей. Необходимость данного изобретения возникла в связи с постройкой первых многоэтажных зданий, когда спасать людей в случае пожара из самых верхних помещений было очень проблематично.
Первая отечественная раздвижная пожарная лестница была выпущена в 1777 году. Говорят, лестница раздвигалась на неслыханную по тем временам высоту – двадцать семь метров. То есть, примерно до девятого этажа. Создатель лестницы, кузнечный мастер Петр Дальгрен даже получил медаль за свое изобретение от Академии наук. В последующие годы разрабатывались механические чатырехколенчатые лестницы для конной повозки, длина которых не превышала 24 метров. С 1955 года начат промышленный выпуск автолестниц с механическим приводом, а с 1963 года - производство лестниц с гидравлическим приводом. АЛ-30(ПМ 580) высотой 30 метров известны почти в 50 странах мира. К концу второго тысячелетия в стране начато производство серии автолестниц высотой от 17 до 62 метров на шасси ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, «Татра».
Стоит отметить, что рекордная высота пожарной лестницы, которая используется в ходе ликвидации огня, составляет 88 метров. Можно с уверенностью сказать, что изобретение пожарной лестницы во многом облегчило работу профессиональных спасателей и помогло спасти много жизней.
Управление по СВАО Департамента ГОЧСиПБ напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.

